<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TSOP2-86L">
<description>&lt;b&gt;TSOP2-86L&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 44&lt;/i&gt;&lt;br&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="IS45S32160F-TSOP86L">
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="DQ0"/>
<pin name="VDDQ@3" direction="pwr"/>
<pin name="DQ1"/>
<pin name="DQ2"/>
<pin name="VSSQ@6" direction="pwr"/>
<pin name="DQ3"/>
<pin name="DQ4"/>
<pin name="DQ5"/>
<pin name="DQ6"/>
<pin name="VSSQ@12" direction="pwr"/>
<pin name="DQ7"/>
<pin name="VDD@15" direction="pwr"/>
<pin name="DQM0"/>
<pin name="!WE" direction="nc"/>
<pin name="!CAS"/>
<pin name="!RAS"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="BA0"/>
<pin name="BA1"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="DQM2"/>
<pin name="VDD@29" direction="pwr"/>
<pin name="DQ16"/>
<pin name="VSSQ@32" direction="pwr"/>
<pin name="DQ17"/>
<pin name="DQ18"/>
<pin name="VDDQ@35" direction="pwr"/>
<pin name="DQ19"/>
<pin name="DQ20"/>
<pin name="VSSQ@38" direction="pwr"/>
<pin name="DQ21"/>
<pin name="DQ22"/>
<pin name="VDDQ@41" direction="pwr"/>
<pin name="DQ23"/>
<pin name="VDD@43" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@44" direction="pwr"/>
<pin name="DQ24"/>
<pin name="VSSQ@46" direction="pwr"/>
<pin name="DQ25"/>
<pin name="DQ26"/>
<pin name="VDDQ@49" direction="pwr"/>
<pin name="DQ27"/>
<pin name="DQ28"/>
<pin name="VSSQ@52" direction="pwr"/>
<pin name="DQ29"/>
<pin name="DQ30"/>
<pin name="VDDQ@55" direction="pwr"/>
<pin name="DQ31"/>
<pin name="VSS@58" direction="pwr"/>
<pin name="DQM3"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="CKE" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="DQM1"/>
<pin name="VSS@72" direction="pwr"/>
<pin name="DQ8"/>
<pin name="VDDQ@75" direction="pwr"/>
<pin name="DQ9"/>
<pin name="DQ10"/>
<pin name="VSSQ@78" direction="pwr"/>
<pin name="DQ11"/>
<pin name="DQ12"/>
<pin name="VDDQ@81" direction="pwr"/>
<pin name="DQ13"/>
<pin name="DQ14"/>
<pin name="VSSQ@84" direction="pwr"/>
<pin name="DQ15"/>
<pin name="VSS@86" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="IS45S32160F" prefix="IC">
<description>16Mx32, 512Mb SDRAM
Clock frequency: 166, 143 MHz</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IS45S32160F-TSOP86L"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP2-86L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="BA0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="BA1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="CKE" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ10" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ11" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ12" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ13" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ14" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ15" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ16" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ17" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ18" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ19" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ20" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ21" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ22" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ23" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ24" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ25" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ26" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ27" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ28" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ29" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ30" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ31" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ8" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ9" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="DQM0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DQM1" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="DQM2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="DQM3" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@29" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@43" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ@3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ@35" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ@41" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ@49" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ@55" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ@75" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ@81" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@44" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@58" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@72" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@86" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSQ@12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSQ@32" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSQ@38" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSQ@46" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSQ@52" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSQ@6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSQ@78" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSQ@84" pad="84"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="IS45S32160F"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="ISSI"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
